**Противопожарная безопасность при проведении уборочной кампании.**

Чтобы не допустить пожаров на хлебных массивах и в местах его хранения или переработки необходимо: Руководителям, должностным лицам сельскохозяйственных предприятий (организаций) и крестьянско-фермерских хозяйств (предприниматели), а также гражданам в период уборки, хранения и переработки урожая обязаны соблюдать требования пожарной безопасности:

- Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м.
- Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, скирд и т. п. Площадки, отведенные для полевых станов, должны опахиваться полосой шириной не менее 4 м.
- Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы шириной не менее 8 м. - Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 м. - При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектар в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара. - Не допускается производить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
- Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очищаются от пыли, соломы и зерна. - Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров- до дорог и не менее 50 метров- до зданий, сооружений и строений. - В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений. - Руководитель организации организует проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы- 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.

При возникновении пожара в местах уборки урожая не обходимо:
— на хлебных массивах — принять меры к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, водой, метлами, кошмой или мешковиной), а также забрасыванием мест горения землей. Для ограничения распространения огня по хлебному массиву зону горения необходимо опахать. Место опашки надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направления ветра. Вдоль опахиваемой полосы следует расставить людей для тушения разлетающихся искр и горящих пучков соломы;
— на хлебоуборочных агрегатах (комбайны, косилки, тракторы), а также автомашинах, занятых на вывозке зерна от комбайнов,— принять меры к тушению и выводу агрегата из хлебного массива. Солому из соломокопнителя комбайна можно выбрасывать только после вывода агрегата из хлебного массива.